附件

用户需求书

一、商务要求

序号	条款名称	说 明
1	供货期	合同签订之日起30天内完成供货、安装调试及验收。
2	供货地点	采购人指定的地点。
3	质保期	项目验收合格之日起一年。
4	售后服务	1.对用户提供培训服务。

2.质保服务方式均为供应商上门服务。非采购人的人为原因而出现产品质量及安装问题，由供应商负责包修、包换或包退，承担上述情况产生的一切费用，并承诺在24小时内或紧急情况下，未能妥善处理，提供具有同样功能的货品供使用单位使用。

3.质保期后如果采购人要求，供应商应提供有偿优惠维修。
5	付款方式	所有货物到达采购人指定地方，并经采购人验收合格后，支付合同总金额的100%。
6	报价内容	1.报价应包含货物及所需附件的购置费、包装费、运输费、安装调试费、人工费、保险费、各种税费、验收费、售后服务费及合同实施过程中的应预见和不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。

2.报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。
7	合同条款	供应商实质响应合同条款。
二、对采购装备、物资的有关要求

（一）总体要求

1.供应商所投货物必须是原装、全新的产品，符合国家以及该产品的出厂标准。

2.供应商所投货物必须使用环保材料并符合国家环保要求及标准。

3.供应商应保证仪器设备在不需要增配未列出配件（特别指出的除外）的前提下货物功能、技术标准能够达到采购文件的要求，无须再增配未列出的配件；如供应商所提供的产品需要增配配件才能达到要求的，所增配的配件须由供应商提供并承担由此产生的所有费用。

4.货物在验收合格前的保险由成交供应商负责，且成交供应商负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

5.安装调试完成后由采购人（或采购人指定的单位）和成交供应商共同进行验收，并签署项目验收报告。

6.成交供应商应对采购人提供培训服务。

（二）参数要求

2023年装备需求参数表

序号	名称	参数	数量
1	水带背包	长：40cm（±10%）

宽：30cm（±10%）

高：50cm（±10%）

颜色：橘红色

挂扣：使用优质材质

布料：加厚，三层牛津布

承载重量：≥50kg

其它：背包左右两边应有置物格，配备黄色反光条，应印有森林消防字样，背带应有加厚海绵，可缓冲部分重量，设计合理、背负舒适。	40套
2	防爆手电筒	1、灯具应符合现行国家标准：GB 3836.1-2010中的要求；

2、灯具从≥1m高度跌落1次，灯具应无机械损伤和紧固件松动现象，且能正常进行开、关和强、弱光掐换；

3、灯具应具有强、弱光切换功能，并具有闪烁方式的低电压告警功能；

4、质量：≤0.95kg；

5、连续稳定工作时间：强光≥300min，弱光≥600min；

6、额定电压：≥DC11.1V；

7、额定容量：≥4400mAh；

8、额定功率（LED）：≥3×3W；

9、低电压状态下连续工作时间：强光≥15min，弱光≥30min 。

提供国家级检验机构出具的检验报告，防爆合格证。	5个
3	战术马甲背心（含水壶）	1，面料：主体面料是1000D加密高弹丝牛津布

2，主体面料撕力≥5000N，经向≥3000N，纬向≥3000N

3，附件包可配换：急救包，收纳包，雨衣包，水壶包，补及包，共8个

4，多方位采用激光切割工艺

5，后背内置3L水袋

6，腰部可以调节大小

7，肩部可以调节长短

8，配备molle系统，附件包可任意挂扣

9，挂件头可任意组合

10，主体可以选配阻燃防水功能

11，molle系统与快拔组件挂头能兼容（2.5cm挂件）

12，可根据身材不同相应调节，穿戴舒适

13，织带，魔术贴均采用阻燃达到欧标标准辅料

水壶：

材质：应金属铝

规格：≥1L

颜色：应军绿色

壶带：最大长度≥55cm

特点：应环保软质层，帆布包	40件
4	阻燃服（防火材质）	衣服采用芳纶，面料采用高性能防护材质，颜色为橘红色，面料的外观质量应符合GB/T17591-2006要求。，产品的质量检测标准要符合《GB/T33536-2017防护服装森林防火服》标准 .

1.服装结构特点：

（1）款式为分体夹克式森林防火服，由上衣和裤子组成。

（2）领部为小立领设计，上衣左胸前增加挂畔，上衣有两个暗袋，两个贴布口袋，可放置随身物品，服装5处前后360°可视（阻燃）反光条设计，其确保扑火人员的夜间可视度。右臂有贴布口袋一个，左臂缝制森林防火标识，

裤子：裤腰局部采用弹力松紧带设计，根据个人腰围进行调节，裤侧两端工具袋可放置小型工具，方便实用。两侧裤腿处360°可视阻燃反光条设计。

2.服装的外观：

（1）森林防火服熨烫平整，定型充分，无烫黄和水渍，折迭端正，整洁美观。

（2）同色面料服装每套各部位表面颜色色差以及非表面颜色色差不得小于3-4级差色评定级别应符合GB/T250规定，

（3）无对产品美观和牢固有影响的瑕疵，污渍，断经，断纬和破损

服装的缝制：森林防火服缝制工艺应符合FZ/T81007-2012标准，明暗线：细线12针/3CM ， 包缝线：11针/3CM .

3.技术参数：

1.阻燃性能（面料）：

（1）续燃时间经纬向：0s,

（2）阴燃时间经纬向：≤1s

（3）损毁长度：经向：≤50mm，纬向：≤45mm。

（4）无熔融，滴落。

（5）热防护系数TPP：≥300kW.s/㎡。

2.面料洗涤50次后断裂强力：经向≥2000、纬向：≥1500N；

3.面料洗涤50次后撕破强力：经向≥140、纬向：≥130N。

4.热稳定性能（260℃±5℃）：经向：0%，纬向：≤1%

5.水洗尺寸变化率/%:经向：-0.6% 纬向：-0.6%

5.甲醛含量：未检测出 。

6.PH值：≤7pH。

7.耐光色牢度：≥4级。

8.缝纫线强力：单线强力≥13N。

9.缝纫线热稳定性（经260℃高温5min后）：无熔融和烧焦现象。

10.色牢度：耐洗：原样变色：≥4级，涤布沾色：≥4级，粘布沾色：≥4级。耐水：原样变色：≥4级，涤布沾色：≥4级，粘布沾色：≥4级。耐干湿摩擦：≥4级。耐汗渍：耐酸、耐碱汗渍：原样变色：≥4级，涤布沾色：≥4级，粘布沾色：≥4级。

11.逆反射系数值（反光带）：≥440 cd/(lx x ㎡）

12.反光带阻燃性能：

（1）续燃时间：0(S)

(2)阴燃时间：≤1.0（S)

(3)损毁长度：≤47（mm ）无熔融和烧焦现象。

13.反光带热稳定性能（经260℃高温5min后）：表面无碳化和脱落现象。

14.衣服接缝强力：

（1）裤后裆：≥1200N

（2）肩接缝：≥1200N

（3）单衣片：≥520N

15.附件及辅料:

（1）：拉链便于连接和解脱，拉链的材质未使用易熔，易燃，易变形的材质。

（2）：金属部件不与皮肤，内衣直接接触。

衣服印字要求∶后背可根据客户需求印字.

具备国家认可的第三方检测检验机构出具的报告

备注：阻燃服在侧手臀魔术贴做成两条：上条姓名，下条职务	50套
5	防火靴（3515）	外底：外底采用耐高温合成军用橡胶制成，外底式样表面不得出现软化、熔融、开裂等现象。

规格尺寸：整体靴高≥21cm。

物理机械性能：拉伸强度：≥10.7MPa，拉断伸长率：≥385%，缝线强度：≥30N/50C，磨耗体积：≤0.7cm3，粘合强度：≥2.45N/mm

纯棉帆布阻燃性能：续燃时间：≤1S，阴燃时间：≤1S，损毁长度：≤20mm	15双
6	头套	采用阻燃材料制成，原材料采用原浆染色，洗涤应不脱色。应具有优良的防火阻燃性能，遇明火不续燃。应弹性大、柔软性好使该产品穿戴方便、感觉应舒适、功能卓越。

主要性能指标：

保护区域，头套前后部与防护服领口内重叠的长度应≥200mm，头套侧部与防护服领口内重叠的长度应≥130mm

面部开口边缘与呼吸防护装具面罩重叠长度应≥10mm

阻燃性能：

续燃时间:经向≤1S,纬向≤1S

损毁长度：经向≤20mm，纬向≤20mm

不应有熔滴、滴落现象

热稳定性性能，尺寸变化率为≤2%

水洗尺寸变化率：直向≤2%，横向≤2%

单位面积质量：应≥215g/m2

抗起球等级≥4级

PH值≥6.5

接缝强力≥415N

质量：≤140g	50个
7	强光手电	采用大功率光源光效高寿命长，平均使用寿命≥100000小时。

反光杯的反射层采用特殊工艺真空镀膜，反光率高。

高能锂离子电池充放电性能优良安全环保，自放电率低。

电池应具有过充、过放和短路保护功能。

技术要求：

额定电压：≥DC3.7V

额定容量：≥1900mAh

额定功率：≥3W

光源平均使用寿命≥100000h

电池使用寿命：≥1000（循环）

连续放电时间：≥8h（强光）/≥61h（工作光）/32H（频闪）

外形尺寸：32*24*137mm

外壳防护：IP66

重量：≤0.13kg	40个
8	多功能枪头	材质：应为铝镁合金

接口尺寸：40

长度：195mm（±5%）

重量：≤1.15KG

流量设定（升/分钟）：50-100-150-230

应适用消防水车高压卷盘和其它小水带配套，用于扑救车辆火灾，船舶火灾等，在具备泡沫装置条件下配合泡沫膨胀管能产生高质量泡沫。应可配德式接口，日式快速接口，高压卷盘接口和其它丝接接口。

·流量和冲洗挡位的调整都是通过旋转调节环来实现，应可以实现的流量均雕刻在此环上。通过旋转此环到对应的流量挡位上，可以获得消防枪在额定工作压力≥6 公斤时对应的流量。

·调节环上还有对应冲洗挡位（FLUSH），此挡位使水流可以冲出卡在水路中的颗粒物。

·水带防缠绕接口。

·最大工作压力≥25 公斤。

产品结构

·枪体应为 T5 铝合金结构，坚固且重量轻。

·表面阳极氧化层可以防止化学腐蚀和机械破坏。

·枪头应有阻燃橡胶保护套，它在极热的环境下也不会融化，是极好的绝缘体，保证了在极热的情况下消防枪仍然可以正常工作，不会有燃烧现象；同时在低温时也不会粘住消防员的手指。

·人体工程学防滑抗阻燃尼龙手枪握柄。

·销轴和螺钉应均为不锈钢材质。	2个
9	灭火弹	尺寸长190mm*宽85mm*高145mm

主要灭火剂:ABC干粉(无毒)

警报响度:~110dB

灭火反应时间:≤5~6秒，灭火面积:4~6平方米，有效期:两年(无需维护)	4箱
10	25mm高压水带	织物层：编织应均匀，表面应整洁；应无跳双经、断双经、跳纬及划伤；

衬里：厚度应均匀，表面应光滑平整、应无折皱或其他缺陷；

在水压试验≥10.0MPa，保压≥5min，应无渗漏现象。

爆破压力：≥25MPa；

单位长度质量：≤300g/m

轴向延伸率：≤2.8%

直径膨胀率：≤2.4%

附着强度：≥65（N/25mm）

内径：25mm；

连接方式：应液压扣接；

接头材质：应不锈钢。	40卷
11	烟雾弹	产品规格:直径8.5cm 高度13cm

产品重量:410g

发烟时间: 3分钟

一箱20个	3箱
12	短袖夏装	颜色：深火焰蓝色，潘通色号为PANTONE19-3938TCX，色差≥3级（按《纺织品色牢度试验评定变色用灰色样卡》GB/T250-2008标准评判）。

面料参数

夏款日常训练防护服面料采用毛涤混纺，面料克重145g/㎡，纱支为经纱9.1tex×2/纬纱16.7tex×2（110Nm/2×60Nm/1），成分为50%丝光羊毛、34%涤纶短纤、15%莱赛尔、1%导电纤维，密度为经向390根/10cm、纬向370根/10cm，组织为2/1右斜，颜色为深火焰蓝色。夏款日常训练防护服质量要求应符合国家及行业相关规定。

二、款式

夏款日常训练防护服为单层短袖分体式结构。

服装号型按照GB/T 1335.1—2008、GB/T 1335.2—2008执行。	75套
13	运动鞋	鞋面材质：热塑聚氨酯贴片+网布鞋面

鞋底材料：橡胶外底+EVA中底

内里材质：涤纶长丝针织布

重量：≤200G

网布防臭内里，吸汗透气鞋垫，EVA+橡胶外底更轻更耐磨，后跟反光合成革提高夜间，训练安全。	40套
14	全身安全带	型号：缓冲-坠落悬挂型

标准：GB6095-2021

材质：涤纶（聚酯纤维）+锻打钢

产品优势：织带厚度2.0mm，宽度4.2cm拉力26kn（=2600kg）。安全绳直径14mm长度2米，拉力2500kg不松散。精处理冲压扣件，无焊接，无倒刺，不割织带，拉力大。	2套
15	骨传导无线通信装置	系统组成:

颧骨头戴式耳机采用了高性能骨振动麦克风和骨振动扬声器，该耳机可在高噪音环境下提供清晰的音频接收与发送，与传统头戴耳机不同，H可使您的耳朵完全释放并敞开，因此，当您通话时，任可听到周围的环境声音，不影响头盔、防毒面具等防护装备的使用。

颧骨头戴式耳机，在使用时，不遮盖双耳，双耳完且处于敞开状态，能觉察环境中任何细小的声音，保持必要的警惕，同时，当接收声音信号时，骨传导喇叭也通过振动颧骨将声音信号传至耳膜，最大限度的保证声音不外泄，保证使用者的安全。

产品特点:

骨导式，防尘麦克风;

可调节头带，以适合不同头型;不影响面具等防护装备的使用;非耳膜传播，保护听力，解放双耳;有助于提高人身安全;

强噪音环境，仍能非常清晰的发送和收听。适用范围:

适合多种用途，包括易燃、易爆环境下的应用;规格参数:

重量:约80g

拾音器:振动传感器，噪音消除30dB扬声器: 32 ohm

连接器:6芯快速插拔连接器工作电压:2,5...10,o vDC工作温度:-25...+63℃(连续)工作湿度:95%RH,+63℃ 500小时	7个
16	多功能救援担架	规格:2440*920MM

耐温:低温-20度;高温45度

材质:采用特殊塑料复合而成(板厚达5MM)

承重:120KG

适用范围:

1.户外紧急救援;

2.深井及狭窄空间救援:

3.地面一般救援;

4.高平面下放救援;

5.化学事故现场救援。

特性:可以弯曲变形使用，体积小，重量轻，便携带，应用范围广。操作:可垂直或水平吊运，可水平抬运，可在光滑地面、雪地、冰面

拖拉使用，可卷叠存放，可背负、可手提。

包装尺寸:直径350MM，高度880MM重量:约11KG	2个
17	海能达对讲机HP 780	频段范围：

UHF1: 400-470MHz

UHF2: 450-520MHz

UHF3: 350-400MHz

VHF1: 136-174MHz

信道容量：1024

区域容量：64

信道间隔：25/20/12.5KHz

工作电压：7.7V(额定)

电池：2400mAh锂聚合物防伪电池

电池平均工作时间（5/5/90工作循环,高功率发射）：不带GPS24小时，带GPS20小时。

频率稳定度： ±0.5ppm

天线阻抗：50Ω

外形尺寸（高×宽×厚）：132*55*29 mm

重量：310g

音频失真：3%

冷启动时间<1分

热启动时间<10秒

环境指标 工作温度范围：-30℃～+60℃

储存温度范围：-40℃～+85℃	7个
18	GNSS卫星接收器	操作系统 Android 10.0 及以上；

★CPU	不低于 8 核处理器，主频≥2.0GHz；

运行内存RAM不低于4GB ， ROM不低于128GB 大容量闪存，支持 256GB Micro-SD 扩展存储；

★定位技术: 72 通道;支持BDS、GPS、GLONASS、GALILEO、QZSS SBAS;支持单北斗定位；

定位精度：单点：2-5m；SBAS:1-3m，更新频率：1HZ；

★通讯：无线网络通讯，移动、联通、电信4G/3G/2G（TD-LTE/FDD-LTE/WCDMA/TD-SCDMA/GSM/CDMA/EVDO），须提供电信设备入网许可许和型号核准证；支持蓝牙、Wi-Fi、支持 RFID，频率为 13.56MHz；

★显示≥8 英寸，高亮触摸屏，支持触笔操作；

★电源 电压≥3.8V，容量≥8200mAh 锂电池，支持 PD快速充电技术；单块电池典型工作时间为 10-12 小时；要求电池可更换，且不可借助任何外力工具能方便拆卸电池；

支持双电池座充，可以同时为两块电池充电；

数据接口：USB-TypeC，支持正反插拔，支持OTG；

★主摄像头≥1600 万像素，双闪光灯，前摄像头≥800 万像素；

传感器：电子罗盘、加速度传感器、光线传感器陀螺仪；

野外三防：防尘防水 IP67，防震，全强固式设计，抗 1.2 米自由跌落；

音频：音频听筒、话筒、扬声器，3.5mm耳机接口；

产品采集器软件：软件包括桌面端及移动端，可以实现数据字典的编辑、栅格矢量数据格式的转换、坐标系的管理工作，并可以实现任务的分派、作业人员位置监控、采集作业实时在线回传等功能，并根据用户的需求开发定制的软件选项。轨迹可直接上报协同作业平台打开，并实时查看设备轨迹.支持点、线、面 GIS 数据的采集工作；支持音频属性采集功能，可通过录音记录要素属性信息，支持多段音频同时标注。支持自定义属性库，可以现场拍照作为采集属性,支持坐标系统的转换，并可以输入7参数等转换参数, 支持数据的更新,支持栅格及矢量图层的添加作为底图显示；支持 GNSS 定位、手绘、和坐标输入等多种坐标采集模式，并支持外接高精度 GNSS 模块功能；

★制造商需通过ISO9001国际质量体系认证及ISO14001环境质量体系认证，制造商需具备北斗导航民用服务资质；	2个
19	消防携行双肩包	材质：牛津布900D 防水面料

颜色：火蓝色

尺寸：40*30*80cm

腰带最大适用范围：135cm

适用性别：中性/男女均可

款式：新式前运包，大背囊

容量：打开65-80升	40个
20	哑铃	主要材质：环保PVC砂铁混合物

单品重量：10KG*2

尺寸：33*15cm	2个
21	握力器	材质：PP+精钢

尺寸：长约11cm高约16cm

力度：5kg-60kg可调

百位计数单位

弹簧直径：约3mm	10个
22	臂力器	款式：电镀弧形

材质：碳钢+ABS工程材质+硅胶

力度：≥60kg

主体长度：≥59cm

弹簧直径：≥24.5mm

把手长度：≥10cm

重量：≥1.64kg	10个
23	防火靴（3515）	外底：外底采用耐高温合成军用橡胶制成，外底式样表面不得出现软化、熔融、开裂等现象。

规格尺寸：整体靴高≥21cm。

物理机械性能：拉伸强度：≥10.7MPa，拉断伸长率：≥385%，缝线强度：≥30N/50C，磨耗体积：≤0.7cm3，粘合强度：≥2.45N/mm

纯棉帆布阻燃性能：续燃时间：≤1S，阴燃时间：≤1S，损毁长度：≤20mm	35双
24	65转40接头	材质：铝材

形式：65快速接头转40快接

工作压力：约3-5MPa

特性：耐压性能高，使用时不应出现崩牙断牙漏水现象	5个
25	干粉灭火器	灭火剂：干粉灭火剂

ABC-NH4H2P04(75%)+(NH4)2S04(15%)

灭火级别：2A.55B.C.E

使用温度：-20°C-+55°C

驱动气体：氮气1.2MPA(20°C)

水压试验压力：2.1MPA

电绝缘性：5KV	10个
26	扑火汽油点火器	点火器自重＜8千克，一次加油可喷射≥60分钟，最长火焰30厘米，点火器具有喷油和滴油两种工作模式，手动供压，以气压为动力喷射油雾（喷油模式）和油滴（滴油模式），安全性能好，工作时除喷射口外，无漏油漏气，当压力≥0.4兆帕时会自动泄压，背带配有应急逃生锁扣，可快速脱下。	5个
27	头盔	产品应具备防尖锐物品的冲击，防腐蚀，防热辐射，外壳应用PA66尼龙制成，抗冲击、防穿刺，内应有高密度泡沫缓冲层，均力缓冲网及帽箍四极减震结构，能最大限度地减缓外部对头部全方位的冲击。头盔整体具有很强的耐高温性能，头盔壳体具有高强度、高耐穿透性，阻燃及耐热等优良性能。面罩镜片具有良好透光率，高清晰度，耐冲击性能，耐热、防雾、耐刮擦、防辐射及防老化等优良性能。

1性能要求

（1）头盔置于≥50度高温≥4H内所受抗冲击力不得低于2100N。置于零下28度低温≥4小时内不得低于2550N

（2）阻燃性能：火焰离开帽壳后，帽壳火焰应5秒内自熄。

头盔边沿无明显变形；硬质附件须保持功能完好；材料表面无碳化、脱落现象。

（3）下颚带抗拉强度：下颚带延伸长度≥11.5mm

（4）头盔质量≤770g	5个
28	背负式加油器	用途：背油、背水

特点：坚固耐用、携带方便

型号：10L

背油桶是森林消防队员野外拉练上山灭火的必需品，因现灭火机具和人员，上山救火道路不便利，可将油或水放入背油桶，解决了山里扑火队员的饮水困难问题	2个
29	防爆柜	双层冷轧钢板构造防火性能更好柜体全部采用1.2mm双层优质冷轧钢板构造，两层钢板间隙38mm，可填充特种防火材料和防爆材料，起到更好的防火防爆作用。

柜身底部50mm深的防漏液槽，采用2mm优质防火钢板满焊而成，使意外流出的化学液体不外溢不渗透。

根据空气动力学设计的防闭火装置的双透气孔，分别置于柜子的底部和相对顶部，使柜体内的空气形成有效的对流。

柜体内外都喷涂有室外型环氧树脂静电漆，保持高光洁度，最大限度降低腐蚀和湿气的影响。即使长时间阳光直射也不会褪色。	1个
30	单兵医疗包	规格约：20×14cm

材质：高强度耐磨牛津布

内含：医用橡胶手套1副、创可贴8片、酒精棉片1片、医用棉签1包、剪刀1把、酒精消毒片2片、灭菌无纺布敷料贴1片、镊子1把、配置单1张、安全别针4枚、医用胶带1卷、弹性绷带1卷	35个
31	团队医疗包	规格:≥21cm*49cm*4.5cm

材质:应防水尼龙

适用:应三折款

内含：急救包外包≥1个、 联系卡≥1张、急救手册≥1本、创可贴≥10片、三角绷带≥1包、口罩≥2只、清凉油≥1盒、安全别针≥10枚、压缩毛巾≥1块、棉签≥1包、口哨≥1只、 剪刀≥1把、摄子≥1把、弹性绷带≥1卷、酒精擦片≥2片、酒精消毒片≥6片、碘酒棉片≥4片、敷料贴≥2片、盐水湿巾≥2片、止血带≥1根、瞬冷冰袋≥1袋、使携式药盒≥1只、手压手电≥1把、暖宝贴≥1片、口对口呼吸器≥1个、保温毯≥1袋、工具刀11合1≥1把	2个
32	40直通枪头	应40mm直流水枪，枪体应为铝合金材质，接头应为铜材质

工作压力：应3-5MPa

特性：应耐压性能高，使用时不出现崩牙断牙漏水现象	5个
33	25直通枪头	枪体材质：铝

接头材质：不锈钢

工作压力：5MPa

适用于消防水泵，耐高压，不出现崩牙、断牙现象	5个

（三）验收要求

1.到货验收：设备到货验收前，成交供应商应提供材料设备清单、设备原厂证明、产品合格证、材料自检证明、装箱单等资料。验收的内容主要包括：满足合同对包装的要求；外观良好，运输途中未受损；编号、数量和名称与合同要求的货物清单核实无误。所有的验收都满足合同的要求时方可办理交接手续，同时出具设备交接单。交接单由采购人、成交供应商的代表签字。

2.验收方式按磋商文件、合同以及项目执行期间其它相关文件和备忘录等进行验收。成交供应商必须响应并提出验收方案和验收文档清单。成交供应商应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、测试报告、验收报告以及设备号清单等文档汇集成册交付采购人。

3.验收由采购人与成交供应商及相关人员依照国家有关标准、磋商文件、响应文件、合同及有关附件要求现场进行。如果达不到验收标准要求，成交供应商须在与采购人共同协商确定后按要求进行修改直到达到要求为止。经两次验收仍不符合合同要求的，采购人有权拒收并单方终止合同，且供应商需向采购人支付违约金。

（四）培训要求

1.培训地点：采购人指定地点。

2.要求供应商免费负责提供有关设备功能、安装、操作、维护等培训；安装调试完成并交付使用后一星期内提供由工程师授课的技术培训和提供书面培训资料；

3.被培训人员经过培训后，能充分了解设备的原理和流程，能熟练地掌握操作方法，并能及时排除部分设备故障。

（五）售后服务要求

1.供应商所投产品从验收合格之日起计售后服务质保期一年。质保期内非采购人的人为原因而出现产品质量及安装问题（消耗品除外），由供应商负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。

2.供应商须提供24小时的全方位技术支持和售后服务。所供产品须按厂家承诺实行“三包”，若发现本次采购的产品本身存在缺陷，供应商须无条件退货或更换同类产品。

3.在保用的期限内，本次采购的产品出现非用户方责任造成的故障的，供应商无偿为用户维修或更换相应设备，并保证用户的正常使用。响应时间：采购人反馈产品质量、故障、事故问题时，30分钟内予以响应，需到现场维修时，1小时内到达现场维修，一般情况在8小时内须排除故障。在24小时内或紧急情况下，未能妥善处理，需与采购人说明情况，提供具有同样功能的货品供使用单位使用。

4.供应商须为采购人进行相关操作系统及备份系统的安装调试工作。

5.供应商应提供包括但不限于满足设备安装、使用、专用安装维修工具、日常维修工具和维护的技术文件，如设备和附件装箱清单、产品合格证、保修服务卡、软件、使用说明（原版正本）、中文维护手册和相关进口资料。

三、项目变更

采购人需对原项目设计进行变更或要求增购额外品种时，应提前3天以书面形式向供应商发出变更和增购通知。供应商在力所能及的情况下不得拒绝，必须全力配合采购人，且仍按项目结算方式结算。变更超过原标准或服务范围时，采购人应提供变更的相应说明。供应商按照采购人发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：
（一）增加合同中约定的数量及工作范围；
（二）改变有关项目的服务时间和顺序；
（三）其他有关项目变更需要的附加工作。

四、报价要求

本项目投件报价应为包括所有费用（包括运费、税费）在内的报价，供应商不得再向采购人收取任何费用。无论采购批量、配送费用存在何种差别，采购人不接受有任何选择的报价。

五、项目结算方式

1.本项目价款的结算和支付均以人民币为单位。

2.所有货物到达采购人指定地方，并经采购人验收合格支付供应商合同总金额的100%。